1. Pres çalışırken iki kalıp arasına elini, kolunu sokma. Kısa bir anlığına bile olsa ölçüm yapmak için ASLA yapma.

2. İş eldivenini takmadan çalışma.

3. Büküm esnasında iki kalıp arasında bükülecek parçadan başka her hangi bir başka cisim olmamasına dikkat et.

4. Bükülecek parça kalınlığına uygun alt kalıbı kullan.

5. Çalışmaya başlamadan önce etrafını kontrol et.

6. Ayak pedalını senden başka kimsenin kullanamayacağı bir yerde ve kendi göz önünde bulundur.

7. Karşılıklı olarak çalıştığın kişiyi pedala basmadan önce ikaz et.

8. Büküm esnasında parçanın uç kısmı yukarı kalkacaktır. Dikkatli ol.

9. Acil bir durumda ayak pedalları üzerinde bulunan acil stop düğmesine derhal bas.

10. Kalıplar gevşek halde iken büküm yapma.

11. Kalıp değişimi esnasında kalıpların darbelerden dolayı hasar görmemesi için dikkatli davran.

12. Alt kalıpta ağız değiştirme esnasında kalıbın altından tutma.

13. Parçayı büktükten sonra çalışmana engel olmayacak bir yerde istif et.

14. Bu preste 6 mm'den daha kalın malzemeleri bükme.

15. İş bitiminde ve bakım işleri esnasında bıçakları aşağıda tut.

**!**