1. Boya yapacak olan işçiler bu iş için yeterli sağlık şartları ve yeterli bilgiye sahip olacaktır, bu işçilerin akciğer röntgenlerinin önceden çekilip kontrol ettirilmiş olması gerekmektedir.
2. Boya yapılacak kapalı alanlarda gaz ölçümü yapılacak. Uygunsa içeri girilecektir.
3. Boya işlemine başlamadan önce gerekli yangın söndürücüler o bölgede hazır bulundurulacaktır. (hortumlar, köpük, karbondioksitli söndürme cihazı)
4. Boya İşlemi yapılırken denizin ve çevrenin etkilenmemesi için havuzun akarsu, deniz ve kara tarafının etkin şekilde brandalanması yapılacaktır.
5. Boyaya başlamadan önce Boya İşleri İş Bildirim Formu doldurularak boyanın yapılacağı yer ve saati İSG birimine yazılı olarak bildirilir.
6. Boyaya başlamadan önce ve boya işlemi sırasında İSG sorumlusu tarafından boya işleri kontrol formu doldurulacak ve çalışma kontrol edilecektir.
7. Boya yapılan yerin yakınında hiçbir sıcak işlem (kaynak, taşlama, hamlaçla kesim, zımpara, kıvılcım çıkarabilecek çekiç vb. çalışmalar) yapılmayacaktır.
8. Boya yapan işçiler dinlenme esnasında da sigara içmemeye özen göstermeli, ısısı yüksek olan ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak durmalıdırlar.
9. Üretim alanında gerekenden fazla boya ve diğer kimyasal maddeler bulundurulmayacak, ihtiyaç olunan kadar kimyasal madde çalışma alanına getirilecektir.
10. Boya yapılacak olan kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlanacak, ondan sonra boya işlemine başlanacaktır.
11. Kapalı alanlarda boya yapılırken, kullanılan havalandırma fanının motoru ve açma şalteri (anahtarı) bölgenin dışına koyulacaktır.
12. Tabanca boyacılığında kullanılan tabancanın elektrik topraklamasının yapılması gerekmektedir.
13. Kapalı alanlarda tek başına boya yapılmayacak, muhakkak gözlemci bulundurulacaktır.
14. Kapalı alanlarda boya yapılırken bölge yeterince aydınlatılacak ve aydınlatma da daima 24Volt elektrik kullanılacaktır.
15. Boya yapılan bölgede gerekli uyarılar yapılacaktır. Boya yapılan tankın önüne “tankta boya vardır sıcak çalışma yapmayın” yazısı asılmalıdır.
16. Kullanılan kimyasaldan etkilenen veya fenalaşan kişi efor sarf ettirilmeden temiz havaya çıkartılacak ve sağlık birimine ulaştırılacaktır.
17. Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için, açık alev veya parlayıcı maddeler kullanılmayacak, bu iş için özel boya sökücüler kullanılacaktır.
18. Boş boya tenekeleri sahada biriktirilmeyecek, hiç bir amaçla kullanılmayacak ve tehlikeli atık depo alanında ilgili yerde depolanması için ilgili noktalarda geçici olarak depolanacaktır.
19. Tank veya kapalı alanlara girmeden önce içerdeki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.
20. Kapalı alanlarda hava beslemeli maske kullanılacak, açık havada yapılan boya işleminde ise tam kapalı ya da yarı kapalı yüz maskesi kullanılacaktır.
21. Rüzgârlı yerlerde boya yapılırken, sırt rüzgâra dönük olarak (rüzgârı arkasına alarak) çalışılacaktır.
22. Boya yapılan bölgede gereğinden fazla çalışan bulunmayacaktır.
23. Bez parçası ve yabancı maddeler yere atılmayacaktır.
24. Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
25. Boya kutuları biriktirilmeyecektir.
26. Boya kutularının kapakları açık halde asla bırakılmayacaktır
27. Boya yapılan yerde veya yakın kısımlarında sigara içilmeyecektir.
28. Boya yapılan yerler ve etrafı her zaman temiz tutulacaktır.
29. Boya işlemi bitiminde bölge temizlenecektir.

**!**