1. Matkabın keskinliği daimi kontrol edilmeli ve mandrene sağlamca bağlanmalıdır.
2. Mandren anahtarı çıkarılmadan makine çalıştırılmamalıdır.
3. Çalışma sırasında eller matkaptan uzak tutulmalıdır.
4. Şalter kapatılınca, mandren elle durdurulmamalıdır.
5. Özellikle küçük iş parçaları, serbest elle tutularak değil bir mengeneye veya tablaya uygun bir şekilde bağlanarak delme işlemi yapılmalıdır. İş parçası elinizden kurtulup matkapla birlikte dönmeye başlayabilir. Bu durumda iş parçası yakalamaya çalışılmamalıdır. Hemen makinenin şalteri kapatılmalıdır.
6. Bütün ayarlama ve değiştirme işlemleri şalter kapalıyken yapılmalıdır.
7. Delme sırasında, matkap yanacak veya kırılacak şekilde zorlanmamalıdır. Derinliği fazla olan deliklerde, matkap fasılalarla geri çekilerek talaşların boşalması ve matkabın soğuması sağlanmalıdır.
8. Delme sırasında matkap ucunun metal tablaya çarpmamasına dikkat edilmeli, gerekirse iş parçasının altına uygun bir altlık konulmalıdır.
9. İş elbisesinin kolları lastikli, matkaba dolanmayacak şekilde olmalıdır.
10. Delme işleminde sona gelinirken ilerleme hızı azaltılmalıdır.

**!**