1. Kaynak için uygun kaynakçı kıyafeti giyiniz,
2. Makinenin elektrik, pens ve şase bağlantılarını kontrol ediniz,
3. Kaynatılacak parçaya uygun elektrot seçiniz,
4. Elektrotu kaynak pensine bağlayınız,
5. Makineyi çalıştırınız,
6. Kaynatılacak parçaya, elektroda ve kaynak pozisyonuna uygun amper ayarını yapınız,
7. Kaynatılacak parçayı uygun kaynak pozisyonuna göre yerleştiriniz,
8. Şaseyi kaynatılacak parçaya bağlayınız,
9. Kaynak sırasında maske kullanınız,
10. Kaynak bölgesinin etrafını paravanlarla kapatınız,
11. Kaynatılan sıcak parçaları el ile tutmayınız ve kaynak masası üzerinde bırakmayınız,
12. İşiniz bittikten sonra makineyi kapatınız,
13. Çalıştığınız çevreyi temizleyiniz,
14. Kullandığınız takımları yerlerine koyunuz.

**!**